### **安徽仕净光能科技有限公司2期5.8MW光伏发电项目电气设备采购**

### **招标公告**

根据相关法律法规等有关规定，宁国市永祥电力工程技术有限公司就安徽仕净光能科技有限公司2期5.8MW光伏发电项目电气设备采购进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

1. 工程名称：安徽仕净光能科技有限公司2期5.8MW光伏发电项目

二、项目编号：YX-GF-007-02

三、招标项目概况：

1、电气设备

1.1 采购内容（见下表）：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 10kV开关柜 | #2光伏进线柜 | 台 | 1 |  |
| 2 | 10kV开关柜 | 2#光伏并网柜 AH1 | 台 | 1 |  |
| 3 | 10kV开关柜 | 母线PT柜 AH2 | 台 | 1 |  |
| 4 | 10kV开关柜 | 计量柜 AH3 | 台 | 1 |  |
| 5 | 10kV开关柜 | 集电线路柜 AH4-AH6 | 台 | 3 |  |
| 6 | 直流屏 | GZDW-65AH/220V | 套 | 1 |  |
| 7 | 10kV开关柜 | 进出线柜 PVAH1 | 台 | 1 |  |
| 8 | 干式变压器 | SCB14-2500/10/0.8-铜芯 | 台 | 2 | 含不锈钢外箱  风机温控 |
| 9 | 干式变压器 | SCB14-800/10/0.8-铜芯 | 台 | 1 |
| 10 | 交流低压开关柜 | 4#光伏升压变柜 | 台 | 1 |  |
| 11 | 交流低压开关柜 | 5#光伏升压变柜 | 台 | 1 |  |
| 12 | 交流低压开关柜 | 6#光伏升压变柜 | 台 | 1 |  |
| 13 | 10kV开关柜 | 进线柜 PVJD | 台 | 1 |  |
| 14 | 10kV开关柜 | 出线柜 PVAH2,PVAH3 | 台 | 2 |  |
| 15 | 综合设备屏 | 2260\*800\*600 | 面 | 1 | 需选用立卓电网品牌，设备内含控缆等辅材 |
| 16 | 远动通讯屏 | 2260\*800\*600 | 面 | 1 |

1.2 交货时间：根据甲方需求时间

四、供应商资格条件：

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

3、此前三年在经营活动中无违法记录。

五、报价文件内容：

1、投标报价表；

2、公司营业执照；

3、相关资质证书；

4、经销商需提供授权证明。

六、评标原则：

1、综合实力；

2、资质合格；

3、质量可靠；

4、采用综合评分法：总分100分，其中报价80分，企业履约评价10分，企业综合实力10分；总得分最高中标（详细见评分办法）。

七 报价截止时间：2024年5月25日10:00（北京时间）

1. 投标地址：  不见面开标方式，报价文件邮寄宁国市永祥电力工程技术有限公司材料部，联系人：程先生，联系号码：15345639105。

九.开标时间：2024年5月25日10:00（北京时间）

十. 开标地址： 宁国市永祥电力工程技术有限公司二楼会议室

十一.投标保证金：无

十二. 公告期限：3个工作日

十三.其他事项：

1、采购单位：宁国市永祥电力工程技术有限公司

地址：安徽省宁国市经济技术开发区宁阳西路45号。

联系人：程先生

联系电话：15345639105

2、封装要求：标书胶封，密封报价、封套上注明工程名称、包号、报价单位，密封处盖章。

**评分办法**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| 1 | 分值构成  (100分) | 投标报价： 80 分；  企业履约等级： 10分；  企业综合实力： 10分。 |
| 2 | 投标报价（80分） | 投标报价等于评标基准值的得 80 分，每高于评标基准值 1%的扣 0.5分。投标报价分值=80- [| (投标报价-评标基准值)|/评标基准值\*100]\*0.5 |
| 3 | 企业履约等级（10分） | 在永祥电力公司签约项目中合同履约优秀的得8-10，良好的得4-7分，一般的得1-3分。（首次参加永祥公司工程投标，无履约业绩的该项按5分计取） |
| 4 | 企业综合实力（10分） | 对投标企业综合实力进行评定，优秀的得8-10，良好的得4-7分，一般的得1-3分。 |
| 5 | 备注 | 本工程评标基准值为有效最低价。 |