### **安徽钜邦生态环境科技有限公司增容400kVA-2650kV专变**

### **配电工程设备采购招标公告**

根据相关法律法规等有关规定，宁国市永祥电力工程技术有限公司就安徽钜邦生态环境科技有限公司增容400kVA-2650kVA专变配电工程设备物资采购进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、工程名称：安徽钜邦生态环境科技有限公司增容400kVA-2650kVA专变配电工程

二、项目编号：YX-22-479

三、招标项目概况：

1、包1：成套设备

1.1 采购内容：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称及规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 高压进线柜 | 台 | 2 | KYN28A-12 |
| 2 | 高压计量柜 | 台 | 1 |
| 3 | 高压PT柜 | 台 | 1 |
| 4 | 高压出线柜 | 台 | 4 |
| 5 | 低压进线柜1DP1 | 台 | 1 | GCS |
| 6 | 低压电容柜1DP2、1DP3 | 台 | 2 |
| 7 | 低压出线柜1DP4 | 台 | 1 |
| 8 | 低压出线柜1DP5 | 台 | 1 |
| 9 | 低压出线柜1DP6 | 台 | 1 |
| 10 | 低压出线柜1DP7 | 台 | 1 |
| 11 | 低压联络柜1DP8 | 台 | 1 |
| 12 | 低压出线柜2DP8 | 台 | 1 |
| 13 | 低压出线柜2DP7 | 台 | 1 |
| 14 | 低压出线柜2DP6 | 台 | 1 |
| 15 | 低压出线柜2DP5 | 台 | 1 |
| 16 | 电低压容柜2DP3、2DP4 | 台 | 2 |
| 17 | 低压进线柜2DP2 | 台 | 1 |
| 18 | 低压进线柜2DP1 | 台 | 1 |
| 19 | 直流屏24AH | 台 | 1 | 挂壁式 |
| 20 | 母线槽2500A | 米 | 9 | 以现场实际为准 |

1.2 交货时间：2023年2月5日

1.3 技术要求：按图生产

2、包2：变压器

2.1 采购内容：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 干式变压器 | SCB14-1000/10/0.4 铜芯 | 台 | 1 | T1 |
| 2 | 干式变压器 | SCB14-1250/10/0.4 铜芯 | 台 | 1 | T2 |

2.2 交货时间：2023年2月5日

四、供应商资格条件：

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

3、此前三年在经营活动中无违法记录。

4、在宁国市永祥电力工程技术有限公司网站（http://www.ngyxdl.com）完成注册并报名。

五、报价文件内容：

1、投标报价表；

2、公司营业执照；

3、相关资质证书。

六、评标原则：资质合格、质量可靠、合理低价中标；

七 报价截止时间：2022年12月9日8:30（北京时间）

1. 投标地址： 因疫情管控采用不见面开标方式，报价文件邮寄宁国市永祥电力工程技术有限公司材料部，联系人：陈先生，联系号码：13805625408。
2. 开标时间：2022年12月9日8:30（北京时间）

十. 开标地址： 宁国市永祥电力工程技术有限公司二楼会议室

十一.投标保证金：无

十二. 公告期限：6个工作日

十三.其他事项：

1、采购单位：宁国市永祥电力工程技术有限公司

地址：安徽省宁国市经济技术开发区宁阳西路

2、封装要求：密封报价、封套上注明工程名称、包号、报价单位。