### **安徽省宁国市南部片区高质量发展项目-电力保障工程EPC项目-安徽中鼎密封件股份有限公司35kV变电站增容外线工程（南山区域）**

### **钢管杆采购招标公告**

根据相关法律法规等有关规定，宁国市永祥电力工程技术有限公司就安徽省宁国市南部片区高质量发展项目-电力保障工程EPC项目-安徽中鼎密封件股份有限公司35kV变电站增容外线工程（南山区域）钢管杆采购进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

1. 工程名称：安徽省宁国市南部片区高质量发展项目-电力保障工程EPC项目-安徽中鼎密封件股份有限公司35kV变电站增容外线工程（南山区域）

二、项目编号：YX-25-132

三、招标项目概况：

1、钢管杆

1.1 采购内容（见下表）：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 钢管杆 | 3510SJJ4-24 | 吨 | 68.1405 | 01#、05#、14#（3基） |
| 2 | 钢管杆 | 3510SZ1-24 | 吨 | 28.493 | 02#、03#、11#、12#、13#（5基） |
| 3 | 钢管杆 | 3510SJJ1-24 | 吨 | 73.0386 | 04#、06#、07#、08#、09#、10#（6基） |
| 4 | 接地装置 | φ12圆钢及-50\*5扁铁；铁件热镀锌防腐 | 吨 | 0.98 | 14基 |

1.2 交货时间：根据甲方需求交货。

1.3技术要求：钢材Q345，热镀锌防腐；技术要求按照图纸。

四、供应商资格条件：

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

3、此前三年在经营活动中无违法记录。

五、报价文件内容：

1、投标报价表（报价金额含13%增值税、运输、装卸等 ）；

2、公司营业执照；

3、相关资质证书；

4、经销商需提供授权证明。

5、提供检验报告、参数、产品质保时间等资料。

六、评标原则：

1、综合实力；

2、资质合格；

3、质量可靠；

4、采用综合评分法：总分100分，其中报价80分，企业履约评价10分，企业综合实力10分；总得分最高中标（详细见评分办法）。

七 报价截止时间：2025年11月13日10:30（北京时间）

1. 投标地址：  不见面开标方式，报价文件邮寄宁国市永祥电力工程技术有限公司材料部，联系人：程先生，联系号码：15345639105。

九.开标时间：2025年11月13日10：30（北京时间）

十. 开标地址： 科创中心大厦宁国市永祥电力工程技术有限公司七楼会议室

十一.投标保证金：无

十二. 公告期限：3个工作日

十三.其他事项：

1、采购单位：宁国市永祥电力工程技术有限公司

地址：安徽省宁国市经济技术开发区宁阳西路45号。

联系人：程先生

联系电话：15345639105

2、封装要求：标书胶封，密封报价、封套上注明工程名称、报价单位，密封处盖章。

.

**评分办法**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| 1 | 分值构成  (100分) | 投标报价： 80 分；  企业履约等级： 10分；  企业综合实力： 10分。 |
| 2 | 投标报价（80分） | 投标报价等于评标基准值的得 80 分，每高于评标基准值 1%的扣 0.5分。投标报价分值=80- [| (投标报价-评标基准值)|/评标基准值\*100]\*0.5 |
| 3 | 企业履约等级（10分） | 在永祥电力公司签约项目中合同履约优秀的得8-10，良好的得4-7分，一般的得1-3分。（首次参加永祥公司工程投标，无履约业绩的该项按5分计取） |
| 4 | 企业综合实力（10分） | 对投标企业综合实力进行评定，优秀的得8-10，良好的得4-7分，一般的得1-3分。 |
| 5 | 备注 | 本工程评标基准值为有效最低价。 |